Bài kiểm Tra

A. Phần lý thuyết

1. Có bao nhiêu thanh ghi của bộ vi xử lý 8086/8088? Chức năng của từng thanh ghi? cho ví dụ minh họa

2. Ngắt là gì? có mấy loại ngắt?

3. Chuyển về dạng Hợp Ngữ câu lệnh sau:

A=B;

A=B-2\*A;

B. Phần Thực Hành:

1. In ra 255 kí tự của bảng mã ASCII bằng chức năng số 2 của Ngắt 21

2. Đưa về dạng màn hình màu, in ra kí tự đầu tiên của sinh viên, sau đó nhập vào 1 kí tự nếu kí tự vừa nhập:

L di chuyển kí tự sang trái

R di chuyển kí tự sang phải

U di chuyển kí tự lên trên

Dùng phím D di chuyển kí tự xuống dưới

Phần Thực hành thực hiện trên emu8086 rồi viết ra giấy gửi file ảnh